L'installation électrique à la maison

a – les dangers du secteur

Électrisation : décharge électrique qui n'entraîne pas la mort.

Électrocution : décharge électrique qui entraîne la mort.

Que peut-il m'arriver de grave dans une installation électrique domestique ?

Il ne faut jamais rentrer en contact avec le fil de phase. Car l'être humain est conducteur de courant et lorsqu'il touche le fil de phase, il ferme le circuit (avec la Terre). Il y a alors électrisation et risque d'électrocution.

Des règles simples pour ne pas se mettre en danger :

Coupez le courant au disjoncteur général avant toute intervention sur votre installation électrique. C'est la seule façon d'être sûr que le courant ne passe plus.

Ne déplombez jamais le disjoncteur et ne touchez pas aux fils d'arrivée.

N'utilisez aucun appareil électrique, pas même un téléphone, les mains mouillées et les pieds dans l'eau. L'eau est conductrice. Vous risquez l'électrocution. Ne placez jamais de radiateur ou de séchoir branché sur le rebord de la baignoire ou à proximité immédiate : ils risquent de tomber dans l'eau et de provoquer un accident mortel.

Ne remplacer pas un fusible fondu par un fusible plus gros, un trombone, une épingle à cheveux... La section du fusible correspond au diamètre des fils à protéger : s'il ne fond pas, les fils d'alimentation ou la prise s'échauffent exagérément. Ce qui peut entraîner un court-circuit ou un incendie.

Évitez les prolongateurs. Les prolongateurs peuvent être source d'accidents quand les broches sont mal enfoncées, quand le fil est trop fin pour la puissance de l'appareil à alimenter (voir partie C). Veillez à ce qu'il comporte un fil de terre pour tous les appareils devant y être raccordés.

Attention aux prises multiples !!! Surchargées (trop de puissance, voir partie C), elles s'échauffent et peuvent provoquer un incendie.

Repérez les canalisations encastrées avant de percer mur ou plafond. En traversant un conduit électrique, vous risquez de vous électrocuter.

Équipez-vous de matériel aux normes. NF, NF-USE et NF-ELECTRICITE attestent que le matériel ou l'appareil est conforme aux normes de sécurité et a subi des essais et des contrôles sévères.

Reliez toutes les carcasses métalliques de vos appareils ménagers à la terre. Pour y parvenir, il faut que la prise comporte deux bornes mâles et une borne femelle (celle correspondant à la terre) et que votre installation comporte une terre (pas seulement une prise avec terre, mais que le fil de terre partant de cette prose existe bien).

6

b – se protéger des accidents

Outre les précautions prises ci-dessus, on peut rajouter une autre non négligeable :

Le disjoncteurs « micro-différentiels » : un investissement sur la vie.

Les disjoncteurs micro-différentiels s'installent à raison d'un par ligne. Les inter-différentiels, quant à eux, s'installent en amont de plusieurs lignes de disjoncteurs. Les uns comme les autres sont beaucoup plus sensibles que les disjoncteurs classiques : 30 mA au lieu de 500 mA. (cf. schéma)

Détection et coupure immédiate

Les disjoncteurs différentiels et inter-différentiels détectent le moindre courant de fuite qui serait dû au défaut d'isolation d'un appareil, ou le moindre contact d'une personne avec un élément sous tension. La coupure de courant est immédiate.

Votre famille totalement protégée

Même si votre circuit électrique est équipé de prises de terre, n'hésitez pas à installer ce type de disjoncteurs, obligatoire dans toutes les nouvelles installations. L'investissement est dérisoire par rapport à la sécurité qu'ils apportent. Leur pose est obligatoire dans tous les logements construits après le 13 mai 1991.

7

De manière générale les disjoncteurs servent à détecter l'apparition du courant de fuite. En effet, lorsque le courant circule, il part de la phase et revient par le neutre. Le disjoncteur compare le courant aller et le courant retour s'il est identique, alors le disjoncteur n'ouvre pas le circuit. En revanche, si par accident un être humain (par exemple) entre en contact avec le fil de phase, il forme un nouveau circuit où le courant ne passe plus par le fil neutre. De ce fait il existe une différence entre le courant aller et le courant retour et de ce fait le disjoncteur ouvre le circuit. Il donc intéressant d'avoir un disjoncteur différentiel dont la sensibilité est la plus faible c'est-à-dire 30 mA, au lieu des 500 mA (environ 17 fois plus) du disjoncteur obligatoirement fourni par EDF.

Ce cas précis peut être rencontré fréquemment. En effet, il suffit que dans un appareil électrique avec une carcasse métallique, le fil de phase se dénude et touche accidentellement cette carcasse pour que n'importe qui dans la maison risque une électrocution. En effet, la carcasse métallique étant conductrice elle devient le fil de phase.

2004-12-18T20:24:18